nninp
nnoutp è la mia ricarica, la deep percolation è recharge

hgnansfneudet


cathy_main.f
specifica calcolo separato VNNIN/DELTA e VNNOUT/DELTA in IOUT32
1197 FORMAT(I7,5(4X,1PE17.9)) cambia format da 4 a 5 colonne

VNNOUT/DELTAT e’ sempre 0 perche’ hai no flow al bottom
VNNIN/DELTAT invece e’ la subsurface irrigation

nota che RET.FLUX e’ una frazione di OVL. FLUX, la restante frazione e’ pioggia che cade su aree sature


hgatmsf
OVL. FLUX" per il surface runoff?
Confermo. RET.FLUX e’ il return flux dal subsurface al surface, mentre REC. FLUX sono i flussi di ricarica, sono da guardare
