nninp
nnoutp è la mia ricarica, la deep percolation è recharge

hgnansfneudet

cathy_main.f
specifica calcolo separato VNNIN/DELTA e VNNOUT/DELTA in IOUT32
1197 FORMAT(I7,5(4X,1PE17.9)) cambia format da 4 a 5 colonne

sposta a secondo nodo, altrimenti conflitto con atmbc se nel primo. non piove sulle serre